

**Technická a cenová nabídka**

pro

***(Název společnosti)***

Lesní fréza FAE

**PML / EX**

**TECHNICKÝ POPIS STROJE**

Tento mulčovač může být vybaven standardním motorem o objemu 27 cm3 nebo volitelným motorem o objemu 38 cm3 pro montáž na rypadla o hmotnosti od 5,5 do 7,5 tuny.

K dispozici je také volitelný hydraulický motor s proměnným manuálním zdvihem 17/34 ccm s mechanickým nastavením, díky kterému je tento model ideální pro jakékoli rypadlo.

Regulační ventil průtoku zajišťuje snadnou a rychlou montáž mulčovače bez nastavování nebo úprav hydraulického systému rypadla.

**NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ**

* Čištění okolí kanálů, řek a rybníků
* Lesní údržba
* Ochrana životního a přirozeného prostředí
* Údržba silnic a železničních tratí

**ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY**

* Hydromotor 27cc (64–100 l/min)
* Ventil se systémem kontroly průtoku   
  (pouze pro motory 27cc a 38cc)
* Uzavřený rám stroje
* Hydraulický motor vně skříně
* Navařené protiostří
* Pohon rotoru pomocí řemenů
* Ochranné řetězy
* Antikavitační a bezpečnostní ventil hydromotoru
* Hydraulické hadice (šroubovací)
* Upínací deska (příprava pro adaptér)
* Opěrná servisní noha

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**


* Hydraulický motor 38cc (90-130 l/min)
* Hydraulický pístový motor 17-34cc  
  (40-120 l/min při 250 bar)
* Upravené nastavení hydraulického motoru
* Možnost výběru z několika typů kladiv
* Přizpůsobený upevňovací adaptér s čepy
* Přizpůsobený upevňovací adaptér s plovoucím systémem

**Přizpůsobený upevňovací adaptér**

* S čepy
* S plovoucím systémem



**ROTOR TYP PML**

****

****

****

****

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **PML/EX 100** | **PML/EX 125** | **PML/EX 150** |
| **Hy. průtok** (l/min) | 64-130 | 64-130 | 64-130 |
| **Tlak** (bar) | 180-210 | 180-210 | 180-210 |
| **Hmot. nosiče** (t) | 5,5-7,5 | 6-7,5 | 6,5-7,5 |
| **Pracovní záběr** (mm) | 1016 | 1256 | 1496 |
| **Hmotnost** (kg) | 320 | 360 | 400 |
| **Ø rotoru** (mm) | 360 | 360 | 360 |
| **Max. Ø drcení** (mm) | 50 | 50 | 50 |
| **Počet kladiv** PML | 16 | 20 | 24 |
| Y/2 | 16 | 20 | 24 |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE STROJE**   |  |  | | --- | --- | | Kód položky | Položka | | 010802100 | Stroj PML/EX-100 Lesní hydraulický mulčovač | | 010802125 | Stroj PML/EX-125 Lesní hydraulický mulčovač | | 010802150 | Stroj PML/EX-150 Lesní hydraulický mulčovač | | D108002060-O | S "Y/2" noži pro PML | | 600000528-O | Přizpůsobený upevňovací adaptér s čepy | | D108001290-O | Přizpůsobený upevňovací adaptér s plovoucím systémem | | 780000462-O | Motor s prodlouženou hřídelí Casappa 38cc | | 600000153-O | Motor s prodlouženou hřídelí BYPY 34/17cc | | 600000479-O | Přizpůsobené nastavení hydraulického motoru BYPY 34/17cc | |  |  |

