



**Technická a cenová nabídka**

pro

***(Název společnosti)***

Lesní fréza FAE

**PML / HY**

**TECHNICKÝ POPIS STROJE**

PML/HY je nejmenší lesní mulčovací hlava FAE pro hydraulické nosiče. Je ideální pro náletových dřevin a keřů do průměru 4 cm.

Lesní fréza PML/HY může být vybaven standardním 8 ccm motorem nebo volitelným 16 ccm motorem dle kompatibility s nosiči o hmotnosti 1,5-3,5 tuny.

Rotor na PML/HY je k dispozici se dvěma různými typy zubů: kladivem PML nebo noži Y/2.

Vnitřní protiostří, ochrana proti poletujícím úlomkům, zadní válec a ocelová konstrukce poskytují profesionální kvalitu a vynikající výkon.

**NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ**

* Čištění okolí kanálů, řek a rybníků
* Lesní údržba
* Ochrana životního a přirozeného prostředí
* Údržba silnic a železničních tratí

**ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY**

* Hydromotor 8cc (19–40 l/min)
* Uzavřený rám stroje
* Hydraulický motor vně skříně
* Navařené protiostří
* Pohon rotoru pomocí řemenů
* Ochranné pláty z gumy
* Bezpečnostní a antikavitační ventil
* Hydraulické hadice (šroubovací)
* Upínací deska (příprava pro adaptér)
* Opěrná servisní noha

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**


* Hydraulický motor 16cc (38–60 l/min)
* Ventil se systémem kontroly průtoku (70x90)
* Možnost výběru z několika typů zubů
* Přizpůsobený upevňovací adaptér s čepy
* Přizpůsobený upevňovací adaptér s plovoucím systémem

**Přizpůsobený upevňovací adaptér**

* S čepy
* S plovoucím systémem



**ROTOR TYP PML**

****

****

****

****

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **PML/HY 50** | **PML/HY 70** | **PML/HY 90** |
| **Hy. průtok** (l/min) | 19-60 | 19-60 | 19–60 |
| **Tlak** (bar) | 150-210 | 150–210 | 150–210 |
| **Hmot. nosiče** (t) | 1,5-3,5 | 2-3,5 | 2,5-3,5 |
| **Pracovní záběr** (mm) | 500 | 700 | 900 |
| **Hmotnost** (kg) | 180 | 195 | 210 |
| **Ø rotoru** (mm) | 360 | 360 | 360 |
| **Max. Ø drcení** (mm) | 40 | 40 | 40 |
| **Počet kladiv** PML | 14 | 14 | 14 |
| Y/2 | 14 | 14 | 14 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE STROJE**   |  |  | | --- | --- | | Kód položky | Položka | | 010800050 | Stroj PML/HY – 50 Lesní hydraulický mulčovač | | 010800070 | Stroj PML/HY – 70 Lesní hydraulický mulčovač | | 010800090 | Stroj PML/HY – 90 Lesní hydraulický mulčovač | | D108002060-O | S "Y/2" noži pro PML | | 600000527-O | Přizpůsobený upevňovací adaptér s čepy | | D108001780-O | Přizpůsobený upevňovací adaptér s plovoucím systémem | | 780000433-O | Motor s prodlouženou hřídelí Casappa 16cc | | 600000585-O | Ventil se systémem kontroly průtoku pro motor 8cc (70x90) | | 600000586-O | Ventil se systémem kontroly průtoku pro motor 16cc (70x90) | |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |


# **Cenová rekapitulace a obchodní podmínky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Ks.** | **Jednotková cena Kč bez DPH** | **DPH 21 % Kč** | **Jednotková cena Kč včetně DPH** |
| **Stroj PML/HY – 50** | 1 |  |  |  |
| **Cena celkem** | |  |  |  |

* Nabídka neobsahuje hydraulické rychlospojky
* Nabídka neobsahuje upínací adaptér
* Nabídkovou cenu garantujeme jako nejvýše přípustnou
* Platební podmínky: dohodou
* Uváděné ceny jsou bez DPH 21% - není–li uvedeno jinak.
* Záruční doba: 12 měsíců
* Nabídka platí: 30 dnů
* Termín dodání: výroba stroje týden xx/2022

Věříme, že Vám tato nabídka bude vyhovovat.

S přátelským pozdravem,

V Jindřichově Hradci dne xx.xx.2022

…………………………………………….

Adam Novák

Vedoucí divize lesní techniky

