NABÍDKA ŘEŠENÍ

**vysavače Hako Cleanserv Eco**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické údaje** | **Jednotky** | **Model – S 10** | **Model S - 11** | **Model S - 13** |
| Druh použití | - | Suché | Suché | Suché |
| Jmenovité napětí | Hz/V | 50/230 | 50/230 | 50/230 |
| Jmenovitý výkon | W | 700 | 700 | 700 |
| Podtlak | mbar | 210 | 210 | 210 |
| Průtok vzduchu | l/h | 38 | 38 | 38 |
| Bypass motor nezávislé chlazení | - | ne | ne | ano |
| Hlučnosti | dbA | 64 | 60 | 49-54 |
| Kapacita zásobníku | l | 10 | 11 | 13 |
| Hmotnost | kg | 4,2 | 4,2 | 5,5 |
| Délka kabelu  | m | 8 | 10 | 12 |
| Délka sací hadice  | m | 2 | 2 | 2,5 |
| Šířka pro příslušenství | mm | 32 | 32 | 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁRUKA** | Stroj - nový | 12 měsíců |