NABÍDKA ŘEŠENÍ

**vysavače Hako Cleanserv Pro**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické údaje** | **Jednotky** | **Model – S 30 Pro** | **Model – S 45 Pro** | **Model S – 80 Pro** |
| Druh použití | - | Mokro-suché | Mokro-suché | Mokro-suché |
| Jmenovité napětí | Hz/V | 50/230 | 50/230 | 50/230 |
| Jmenovitý výkon | W | 1 300 | 1 300 | 2 600 |
| Podtlak | mbar | 260 | 260 | 260 |
| Průtok vzduchu | l/h | 70 | 70 | 70 |
| Bypass motor nezávislé chlazení | - | ano | ano | ano |
| Hlučnosti | dbA | 68 | 70 | 74 |
| Kapacita zásobníku | l | 30 | 45 | 80 |
| Hmotnost | kg | 7,8 | 15 | 20,6 |
| Délka kabelu | m | 7,5 | 10 | 10 |
| Délka sací hadice | m | 2,5 | 3 | 3 |
| Šířka pro příslušenství | mm | 38 | 38 | 38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁRUKA** | Stroj - nový | 12 měsíců |